수리 의뢰서

< 주의 ; 배터리 보낼 경우 화재위험 대비 주의 사항 >

배터리 전압을 확인하여 30% 이하로 충전된 것을 확인하여 포장 송부합니다. 이 규정을 어기면 안됩니다.

확인하는 방법은 배터리 공칭전압보다 약1V정도 낮은 수준까지 방전하면 됩니다. 대략 아래와 같습니다.

25V배터리는 24V ~ 26V, 50V배터리는 48V ~ 51V,

30%이하에서는 웬만한 충격으로는 화재가 잘 안 나기 때문이며, 세계 운송관련 공인 규정입니다.

1. 모델명 :

2. 수량 :

3. 증상 : ( 발생 상황을 구체적으로, 순서대로 기재해 주시기 바랍니다. )

◆ 회사명 :

◆ 의뢰 날짜 :

◆ 담당자 성함 및 연락처 :

◆ 수리 완료 후 제품 받을 주소 :

◆ 기타 특기사항 :